# 开放投屏环境部署

作者：胡韦生

### 工作流程：

### 

其中crtmpserver会在投屏pc端启动时自动由pc端启动，可在任务管理器中查看到，crtmpserver.exe是否启动成功。

### 部署要求：

1、Android和pc必须连接同一局域网络。

2、查看crtmpserver是否启动成功。

### 测试要求：

1、Android和pc通过udp广播进行通讯，程序中已经处理了多网卡的情况，确保udp广播可以准确接收。

所以在实际环境中只要处于统一网络，pc和android必须通讯成功，从而进行流传输。

2、开放投屏必须支持稳定、长时间的运行

如果结果没有预期所想，则是问题所在。