问题背景：

在开放投屏中集成微课堂，需要pc端不断通过udp广播形式发送当前 ns、ds、nginx环境至android端。现在，会发生android接受不到广播信息的情况。

问题分析：

Pc发送端没有考虑多网卡，的情况。发送广播只是发送给当前默认网卡，如果当前默认网卡网段并不是和接收方在同一个网段，则接收方接收不到广播。

解决方案：

重新封装获取本机ip方法。将每个ip、网卡绑定广播地址，在发送广播时，每个网卡ip发送一次广播。







